#!/bin/sh
# Wifi para wlp8s0
ip link set wlp8s0 up
ip a add 192.168.1.3/24 dev wlp8s0
ip route add default via 192.168.1.1 dev wlp8s0
wpa_supplicant -B -D nl80211 -i wlp8s0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
# End of file
